**Какие действия нужно предпринимать при замене газового оборудования на ОПО сети газопотребения?**

Замена производится на основании проекта технического перевооружения. Проектная документация должна получить положительню экспертизу промышленной безопасности. После приемки в эксплуатацию в течении 10 дней нужно подать заявление на изменение сведений характеристик опасного производственного объекта. Согласно ст. 2
№ 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, несет ответственность за полноту и достоверность сведений, представленных для регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Что нужно для ликвидации ОПО?**

Согласно ст. 8 № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ликвидация опасного производственного объекта осуществляются на основании документации, разработанной в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, с учетом законодательства о градостроительной деятельности. Если техническое перевооружение опасного производственного объекта осуществляется одновременно с его реконструкцией, документация на техническое перевооружение такого объекта входит в состав соответствующей проектной документации. Документация на консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности. Не допускается ликвидация опасного производственного объекта без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности